# Lắp/tháo ống kéo dài (xem hình C−D)

Chỉ lắp ống kéo dài (9) khi cần: Khi làm việc không ống kéo dài, lực cần thiết để mài sẽ giảm.

Lưu ý: Có thể sử dụng tối đa 2 ống nối dài.

Nới lỏng mối nối giữa đầu mài/tay cầm/ống kéo dài (xem hình C):

- ➊ Mở tay gạt siết (8).
- ➋ Mở các móc khóa (7).
- ➌ Kéo các bộ phận đã kết nối trước đó ra.

Đóng mối nối giữa đầu mài/tay cầm/ống kéo dài (xem hình D):

- ➍ Đẩy đầu mài (10), tay cầm (6) hoặc ống kéo dài (9) vào nhau tùy theo mối nối mong muốn.
- ➎ Đóng các móc khóa (7).
- ➏ Ấn tay gạt siết (8) sao cho nó ở góc bên phải so với đầu mài (10), tay cầm (6) hoặc ống kéo dài (9).
- ➐ Siết chặt vít lệch tâm (20).
- ➑ Đóng gạt siếtl (8).

Luôn kiểm tra xem tất cả bộ phận nối có được cố định và nối chặt bằng móc khóa (7) và cần kẹp (8) không.