# Výměna měkké podložky (viz obrázek A)

Při použití měkkého brusného talíře (standardní obsah dodávky) se vždy musí použít měkká podložka (14).

Pro sejmutí měkké podložky (14) ji na straně nazdvihněte a stáhněte z brusného talíře (16).

Před nasazením nové měkké podložky odstraňte z brusného talíře (16) nečistoty a prach, např. štětcem.

Povrch brusného talíře (16) je ze suchého zipu, aby bylo možné rychle a jednoduše upevnit měkkou podložku.

Pevně přitiskněte měkkou podložku (14) na spodní stranu brusného talíře (16).

Pro zabezpečení optimálního odsávání prachu dbejte na to, aby se otvory v měkké podložce (14) kryly s otvory v brusném talíři (16).