# Cara penggunaan

- Perhatikan tegangan listrik! Tegangan sumber listrik harus sesuai dengan informasi yang tercantum pada label perkakas listrik. Perkakas listrik dengan daya sebesar 230 V seperti yang diindikasikan pada label juga dapat dioperasikan pada daya 220 V.

##

Kecepatan putaran yang diperlukan juga dapat dipilih terlebih dulu selama pengoperasian dengan roda penyetel untuk pemilihan awal kecepatan putaran (2). Angka yang lebih besar menandakan kecepatan putaran yang tinggi, angka kecil menandakan kecepatan putaran yang rendah.

Kontrol elektronik konstan menjaga kecepatan putaran saat kondisi diam dan menjaga beban tetap konstan serta menjamin hasil kerja yang merata.

Start halus elektronik akan membatasi torsi saat perkakas dihidupkan dan meningkatkan masa pakai mesin.

##

- Pastikan bahwa Anda dapat mengoperasikan tombol untuk menghidupkan dan mematikan tanpa perlu melepaskan handle.

Untuk menghidupkan perkakas listrik, geser tombol on/off (3) ke depan sehingga muncul "I" pada switch.

Untuk mematikan perkakas listrik, geser tombol on/off (3) ke belakang sehingga muncul "0" pada switch.

##

Pisau palet/ kekasaran gipsum | Dinding/ langit-langit | Aliran udara internal/eksternal | Kapasitas pengisapan | Tingkat kecepatan putaran | Butiran kertas ampelas
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Sangat halus/halus | Dinding/langit-langit | ➀ | 6 | 2–4 | Dari P180
Kekasaran sedang | Dinding | ➀ | 6 | 4–6 | Dari P120
Langit-langit | ➂ | 1–5 (optimal: 3)
Sangat kasar | Dinding/langit-langit | ➀ pada permukaan yang tidak rata | 6 | 4–6 | Dari P100
➂ pada permukaan yang rata | 1–3