# Cambio de hoja lijadora (ver figura A)

Para quitar la hoja lijadora (13), levántela lateralmente y retírela del acolchado intermedio (14).

Elimine la suciedad y el polvo del acolchado intermedio (14) antes de colocar una nueva hoja lijadora, p. ej. con un pincel.

La superficie del acolchado intermedio (14) consiste en una tela de cierre por contacto, para que pueda fijar hojas lijadoras con cierre por contacto de forma rápida y fácil.

Presione la hoja lijadora (13) firmemente en la parte inferior del acolchado intermedio (14).

Para garantizar una aspiración óptima del polvo, asegúrese de que los recortes en la hoja lijadora (13) coincidan con los recortes en el acolchado intermedio (14) y los orificios del plato lijador (16).

Indicación: En el caso de la utilización del plato lijador de dureza media (accesorio) no se necesita un acolchado intermedio (14), la hoja lijadora (13) se fija directamente en el plato lijador (16). Fuera de eso, el cambio se hace como aquí se describe.