# البيانات الفنية

المجلخة الجافة |  | GTR 550 GTR 55-225
--- | --- | ---
رقم الصنف |  | ‎3 601 GD4 0..‎
ضبط عدد اللفات مسبقًا |  | ●
المثبت الإلكتروني |  | ●
البدء بإدارة هادئة |  | ●
قدرة الدخل الاسمية | واط | 550
عدد اللفات اللاحملي n₀‏ | دقيقة−1 | 340–910‏
قطر صحن التجليخ | مم | 215
قطر قرص التجليخ | مم | 225
خرطوم الشفط المتوافق (القطر) | مم | 45
خرطوم الشفط المتوافق (القطر) | مم | 45/35/32
طول النسخة القصيرة (دون أنبوب تطويل) | متر | 1,1
طول النسخة القياسية (مع أنبوب تطويل واحد)A) | متر | 1,7
طول النسخة الطويلة (مع أنبوبي تطويل) | متر | 2,3
الوزن حسب EPTA-Procedure 01:2014‏
النسخة القصيرة | كجم | 4,1
النسخة القياسية | كجم | 4,8
فئة الحماية |  | /I‏

A)

  مجموعة التجهيزات القياسية الموردة

تسري البيانات على جهد اسمي [U] يبلغ 230 فلط. قد تختلف تلك البيانات حسب اختلاف الجهد والطرازات الخاصة بكل دولة.

قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.