# Darbo patarimai

- Prieš atliekant bet kokius elektrinio įrankio reguliavimo ar priežiūros darbus reikia ištraukti kištuką iš elektros tinklo lizdo.

- Prieš padėdami elektrinį įrankį būtinai palaukite, kol jo besisukančios dalys visiškai sustos.

- Nepadėkite elektrinio įrankio ant šono. Priešingu atveju galite pažeisti šlifavimo diską.

- Elektrinis įrankis nėra skirtas naudoti stacionariai. Jo negalima, pvz., įveržti spaustuvuose arba įtvirtinti darbastalyje.

##

Įjunkite elektrinį prietaisą, visu šlifuojamuoju paviršiumi uždėkite ant apdorojamo pagrindo ir šiek tiek spausdami stumkite per ruošinį.

Šlifavimo našumas ir šlifuoto paviršiaus glotnumas iš esmės priklauso nuo šlifavimo popieriaus lapelio parinkimo, nustatytos sūkių skaičiaus pakopos ir prispaudimo jėgos.

Tik geras šlifavimo popierius garantuoja šlifa‌vimo kokybę ir padeda tausoti prietaisą.

Stenkitės visuomet vienodai prispausti prie‌tai‌są, tuomet šlifavimo popierių naudosite ilgiau.

Stipresnis prispaudimas nepadidina šlifavimo našumo, o tik pagreitina prietaiso ir šlifavimo priemonių susidėvėjimą.

Tuo pačiu šlifavimo popieriaus lakštu, kuriuo šlifavote metalą, nešlifuokite kitų medžiagų.

Naudokite tik originalią Bosch papildomą šlifavimo įrangą.

##

Kadangi šepečio segmentas yra nuimamasis, galite sumažinti šoninį atstumą tarp sienos/lubų ir šlifavimo disko.

- Laikykite paspaustą šepečio segmento (17) fiksatorių (11).
- Šepečio segmentą (17) lenkite pirmyn ir jį nuimkite.
- Norėdami įstatyti, šepečio segmentą (17) užkabinkite už priešingoje pusėje esančio fiksatoriaus (11) ir sukite jį link šlifavimo galvutės (10), kol jis užsifiksuos.

##

Priklausomai nuo išretinimo stiprumo, galima sumažinti jutiminį įrankio svorį.

Priklausomai nuo naudojimo paskirties, galite pasirinkti iš įvairių oro srauto režimų. Įsiurbimo jėgos nustatymo svirtelę (12) pasukite į vieną iš 3 padėčių.

Jungiklio padėtis | Oro srauto tipas | Naudojimas
--- | --- | ---
| ① išorinis oro srautas | Idealiai tink sienoms dideliu šlifavimo greičiu ir be oro išretinimo šlifuoti
| ② sumaišytas išorinis ir vidinis oro srautas | Vidutinis šlifavimo našumas su oro išretinimo poveikiu
| ③ sumaišytas išorinis ir vidinis oro srautas | Idealiai tinka luboms šlifuoti mažu šlifavimo greičiu, bet esant dideliam oro išretinimui (siurbimo jėga) ir mažam jutiminiam svoriui

##

Įsiurbimo galią galite nustatyti taip, kad pasiektumėte balansą tarp šlifavimo greičio ir siurbimo galios. Reguliuoti galima tik tada, kai yra suaktyvintas vidinis oro srautas (padėtis ③ viršuje esančioje lentelėje).

Reguliavimo ratuku (1) priderinkite įsiurbimo galią:

- 1−5: nuo mažos iki didelės siurbimo jėgos, skirta luboms šlifuoti
- 6: didžiausia siurbimo jėga, skirta sienoms šlifuoti

Pradėkite maža įsiurbimo galia (padėtis 1) ir ją lėtai didinkite, kol pajusite, kad susikūrė prispaudimo slėgis.

Didelė įsiurbimo galia užtikrina nevarginantį lubų ir sienų šlifavimą. Esant nustatytai per didelei įsiurbimo galiai, elektrinis įrankis gali pradėti kratytis, dėl ko pablogės įrankio vedžiojimas ant paviršiaus.