# Manutenzione e pulizia

- Prima di qualunque intervento sull’elettroutensile estrarre la spina di rete dalla presa.

- Per poter garantire buone e sicure operazioni di lavoro, tenere sempre pulite l’elettroutensile e le fessure di ventilazione.

Se fosse necessaria una sostituzione della linea di collegamento, questa dovrà essere eseguita da Bosch oppure da un centro assistenza clienti autorizzato per elettroutensili Bosch, al fine di evitare pericoli per la sicurezza.

## Sostituzione del tubo di collegamento (vedere fig. I)

Per rimuovere il tubo di collegamento (18) svitare la vite della fascetta fermatubo (25) con un cacciavite e sollevare la fascetta fermatubo (25) insieme al tubo di collegamento (18). Rimuovere la fascetta fermatubo (25). All’altro capo del tubo di collegamento (18) estrarre l’alloggiamento interno (26) dell’attacco per tubo flessibile (27). Trattenere l’alloggiamento interno (26) e svitare il tubo di collegamento (18).

Per inserire un nuovo tubo di collegamento (18) trattenere l’alloggiamento interno (26) e avvitare il nuovo tubo di collegamento (18) fino a battuta. Montare la fascetta fermatubo (25) sull’altro lato del tubo di collegamento (18). Posizionare la testa della vite in modo da poter stringere la fascetta fermatubo (25) con un cacciavite, senza fatica, sulla testa di levigatura (10) con una coppia di circa 2 Nm.