# Fixarea/Extragerea tubului prelungitor (consultă imaginile C−D)

Fixează tuburi prelungitoare (9) numai dacă este necesar: În cazul lucrului fără un tub prelungitor, forţa necesară pentru şlefuire este redusă semnificativ.

Observaţie: Pot fi utilizate maximum 2 tuburi prelungitoare.

Desfacerea racordului dintre capul de şlefuire/elementul de prindere/tubul prelungitor (consultă imaginea C):

- ➊ Deschide pârghia de tensionare (8).
- ➋ Deschide cârligul de siguranţă (7).
- ➌ Desparte piesele conectate anterior.

Închiderea racordului dintre capul de şlefuire/elementul de prindere/tubul prelungitor (consultă imaginea D):

- ➍ În funcţie de racordul dorit, fixează între ele capul de şlefuire (10), elementul de prindere (6), respectiv tuburile prelungitoare (9).
- ➎ Închide cârligul de siguranţă (7).
- ➏ Apasă pârghia de tensionare (8) până când aceasta se află la un unghi drept faţă de capul de şlefuire (10), elementul de prindere (6), respectiv tubul prelungitor (9).
- ➐ Strânge ferm şurubul excentric (20).
- ➑ Închide pârghia de tensionare (8).

Verifică întotdeauna dacă toate piesele de legătură sunt asigurate cu cârligele de siguranţă (7) şi pârghiile de tensionare (8) şi că sunt racordate ferm.