# Zamena međupodloge (videti sliku A)

Prilikom mekog brusnog tanjira (standardni sadržaj isporuke) uvek mora da koristi međupodlogu (14).

Da biste skinuli međupodlogu (14), dignite ga sa postrance i svucite ga sa brusnog tanjira (16).

Pre stavljanja nove međupodloge uklonite prljavštinu i prašinu sa brusnog tanjira (16), npr. četkicom.

Površina brusnog tanjira (16) se sastoji od čička da bi međupodloga mogla brzo i jednostavno da se pričvrsti.

Pritisnite međupodlogu (14) na donju stranu brusnog tanjira (16).

Da biste obezbedili optimalno usisavanje prašine, pazite da se perforacije u međupodlozi (14) podudaraju sa otvorima na brusnom tanjiru (16).