# الصيانة والتنظيف

- اسحب القابس من مقبس الشبكة الكهربائية قبل إجراء أي عمل علی العدة الكهربائية.

- للعمل بشكل جيد وآمن حافظ دائمًا علی نظافة العدة الكهربائية وفتحات التهوية .

إذا تطلب الأمر استبدال خط الإمداد، فينبغي أن يتم ذلك من قبل شركة Bosch أو من قبل مركز خدمة الزبائن المعتمد لشركة Bosch للعدد الكهربائية، لتجنب التعرض للمخاطر.

## تغيير خرطوم التوصيل (انظر الصورة I)

لغرض خلع خرطوم التوصيل (18) قم بحل لولب مشبك الخرطوم (25) باستخدام مفك، وارفع مشبك الخرطوم (25) مع خرطوم التوصيل (18). اخلع مشبك الخرطوم (25). من الطرف الآخر لخرطوم التوصيل (18) اخلع العلبة الداخلية (26) لوسيلة تثبيت الخرطوم (27). أمسك العلبة الداخلية (26) وأدر خرطوم التوصيل (18) لخلعه.

لغرض تركيب خرطوم توصيل جديد (18) أمسك العلبة الداخلية (26) وأدر خرطوم التوصيل الجديد (18) حتى النهاية لتثبيته. قم بتركيب مشبك الخرطوم (25) على الجانب الآخر لخرطوم التوصيل (18). اضبط موضع رأس اللولب بحيث يمكن ربط مشبك الخرطوم (25) دون عناء باستخدام مفك برأس التجليخ (10) بعزم ربط يبلغ نحو 2 نيوتن متر.