# Удаление пыли и стружки

Пыль, образующаяся при обработке некоторых материалов, может быть опасна для здоровья. Прикосновение к пыли и попадание пыли в дыхательные пути может вызвать аллергические реакции и/или заболевания дыхательных путей оператора или находящегося вблизи персонала.
Некоторые виды пыли считаются канцерогенными.

- По возможности используйте пригодную для материала систему пылеудаления.
- Хорошо проветривайте рабочее место.
- Всегда надевайте респиратор с фильтром класса P2.

## Присоединение системы пылеудаления (см. рис. E)

В зависимости от используемого пылесоса выберите один из двух вариантов:

- Вставьте шланг для пылесоса (21) в выдувной штуцер (5) на ручке (6) до фиксации. Подсоедините шланг пылеудаления (21) к пылесосу.
- Вставьте переходник (22) в выдувной штуцер (5) до фиксации. Наденьте насадку (23) на переходник (22) пылесоса.

Пылесос должен быть пригоден для обрабатываемого материала.

Применяйте специальный пылесос для удаления особо вредных для здоровья видов пыли возбудителей рака или сухой пыли.

Используйте пылесос GAS 35 L/M AFC или GAS 55 M AFC для обработки больших поверхностей, так как они гарантируют необходимую постоянную мощность всасывания.

При обработке вертикальных поверхностей держите электроинструмент шлангом пылеудаления вниз.

## Установка/снятие зажима для шланга/кабеля (см. рис. F)

Наденьте зажим для шланга/кабеля (24) на шланг для пылесоса (21). Вставьте сетевой кабель в паз для кабеля зажима для шланга/кабеля.

Для снятия отсоедините зажим для шланга/кабеля (24) от шланга для пылесоса (21) и вытащите сетевой кабель из зажима для шланга/кабеля.