# Inserimento/rimozione del tubo di prolunga (vedere figg. C−D)

Utilizzare i tubi di prolunga (9) solo se necessario: lavorando senza tubo di prolunga si riduce notevolmente la quantità di energia necessaria per la levigatura.

Avvertenza: è possibile inserire un massimo di 2 tubi di prolunga.

Separazione del collegamento tra testa di levigatura/manico/tubo di prolunga (vedere fig. C):

- ➊ Aprire la leva di bloccaggio (8).
- ➋ Aprire il gancio di sicurezza (7).
- ➌ Tirare per separare i componenti collegati.

Chiusura del collegamento tra testa di levigatura/manico/tubo di prolunga (vedere fig. D):

- ➍ A seconda dell’elemento che si desidera collegare, inserire la testa di levigatura (10), il manico (6) o i tubi di prolunga (9).
- ➎ Chiudere il gancio di sicurezza (7).
- ➏ Premere la leva di bloccaggio (8) finché non si trova ad angolo retto rispetto alla testa di levigatura (10), al manico (6) o al tubo di prolunga (9).
- ➐ Serrare la vite eccentrica (20).
- ➑ Chiudere la leva di bloccaggio (8).

Verificare sempre che tutte le parti collegate siano bloccate e saldamente fissate tramite il gancio di sicurezza (7) e la leva di bloccaggio (8).