# Messa in funzione

- Osservare la tensione di rete! La tensione della sorgente di alimentazione dovrà corrispondere alle indicazioni riportate sulla targhetta identificativa dell’elettroutensile. Gli elettroutensili con l’indicazione di 230 V possono essere collegati anche alla rete di 220 V.

##

La rotellina di preselezione del numero di giri (2) consente di preselezionare il numero di giri desiderato anche durante il funzionamento. I numeri più elevati indicano un elevato numero di giri, i numeri più bassi indicano un basso numero di giri.

Il sistema Constant Electronic mantiene il numero di giri a vuoto ed il carico pressoché costanti, garantendo prestazioni di lavoro uniformi.

L’avviamento dolce elettronico limita il momento di coppia durante la fase della messa in esercizio aumentando la durata del motore.

##

- Accertarsi che sia possibile azionare l’interruttore di avvio/arresto senza lasciare l’impugnatura.

Per accendere l’elettroutensile, spingere l’interruttore di accensione/spegnimento (3) in avanti, sino a rendere visibile il carattere «I» sull’interruttore.

Per spegnere l’elettroutensile, spingere indietro l’interruttore di accensione/ spegnimento (3) finché il carattere «0» non risulta visibile sull’interruttore stesso.

##

Durezza dello stucco/ del gesso | Parete/ soffitto | Flusso d’aria interno/esterno | Portata di aspirazione | Livello del numero di giri | Grana foglio abrasivo
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Estremamente morbido/morbido | Parete/soffitto | ➀ | 6 | 2–4 | Da P180
Media durezza | Parete | ➀ | 6 | 4–6 | Da P120
Soffitto | ➂ | 1–5 (ottimale: 3)
Estremamente duro | Parete/soffitto | ➀ in caso di superfici irregolari | 6 | 4–6 | Da P100
➂ in caso di superfici piane | 1–3