# Gedimas – priežastis ir pašalinimas

Priežastis | Šalinimas
--- | ---
Sienų ir lubų šlifuoklis nejuda apskritimu arba trankosi ant paviršiaus.
Per didelė įsiurbimo galia. | Sumažinkite įsiurbimo galią arba, jei reikia, perjunkite į išorinį nusiurbimą.
Kietas glaistas arba pagrindas. | Sumažinkite įsiurbimo galią arba, jei reikia, perjunkite į išorinį nusiurbimą.
Sumažinkite sūkių skaičių.
Nušlifuojama per daug apdorojamos medžiagos.
Per didelis sienų ir lubų šlifuoklio sukimosi skaičius. | Sumažinkite sūkių skaičių.
Per didelė sienų ir lubų šlifuoklio įsiurbimo galia. | Sumažinkite įsiurbimo galią arba, jei reikia, perjunkite į išorinį nusiurbimą.
Glaisto medžiagoje yra didelė dalis papildomų medžiagų arba ji yra labai minkšta. | Įjunkite išorinį nusiurbimą, įsiurbimo galios reguliatoriaus ratuką nustatykite ties 6 pakopa, ekstremaliais atvejais sumažinkite sūkių skaičių.
Per didelis šlifavimo priemonės grūdėtumas. | Naudokite smulkaus grūdėtumo šlifavimo popieriaus lapelį.
Paviršiaus kokybė nėra optimali.
Per didelis šlifavimo priemonės grūdėtumas. | Naudokite smulkaus grūdėtumo šlifavimo popieriaus lapelį.
Nebuvo laikomasi glaisto džiuvimo terminų. | Laikykitės gamintojo pateiktų techninių instrukcijų ir rekomendacijų.
Per didelė įsiurbimo galia. | Sumažinkite įsiurbimo galią.
Glaisto medžiagoje yra didelė dalis papildomų medžiagų arba ji yra labai minkšta. | Naudokite smulkaus grūdėtumo šlifavimo popieriaus lapelį.
Ant paviršiaus buvo uždėtas veikiantis elektrinis įrankis (rievių susidarymas). | Pridėkite elektrinį įrankį prie paviršiaus ir tik tada jį įjunkite.
Jei dirbate gerai prieinamoje vietoje, visada dirbkite su nuimamuoju šepečio segmentu.
Ant paviršiaus yra šlifavimo rievių.
Kietas šlifavimo diskas buvo įstrižai pridėtas prie paviršiaus. | Naudokite minkštus šlifavimo diskus su tarpiniu padu.
Esant labai minkštam glaistui, šlifavimo diskas yra per kietas arba per didelis šlifavimo priemonės grūdėtumas. | Naudokite minkštus šlifavimo diskus su tarpiniu padu.
Pasirinkite mažesnio grūdėtumo šlifavimo priemonę.
Nepakankama nusiurbimo galia.
Per maža siurblio nusiurbimo galia. | Padidinkite siurblio siurbimo jėgą.
Per didelis sienų ir lubų šlifuoklio sukimosi skaičius. | Sumažinkite sūkių skaičių.
Per maža sienų ir lubų šlifuoklio vidinio nusiurbimo galia. | Sumažinkite įsiurbimo galią arba, jei reikia, perjunkite į išorinį nusiurbimą.
Glaisto medžiagoje yra didelė dalis papildomų medžiagų arba ji yra labai minkšta. | Įjunkite išorinį nusiurbimą, įsiurbimo galios reguliatoriaus ratuką nustatykite ties 6 pakopa, ekstremaliais atvejais sumažinkite sūkių skaičių.
Užblokuotas/užsikimšęs dulkių siurblio pagrindinis filtras. | Reguliariai valykite filtruojamąjį elementą: 1 galimybė: siurbimo jėgos reguliatorių nustatykite maksimaliai siurbimo galiai. Uždenkite ranka 10 sekundžių siurblio antgalio, nusiurbimo žarnos arba įsiurbimo angą, kol įsijungs automatinis valymas. 2 galimybė: filtruojamąjį elementą išvalykite mechaniniu būdu (nusiurbkite). 3 galimybė: patikrinkite, ar nėra filtruojamojo elemento pažeidimų, ar jis neužsikimšęs. Reguliariai įdėkite naują filtruojamąjį elementą.
Naudojamas neaustinės medžiagos dulkių maišelis. | Naudokite specialius dulkių surinkimo maišelius.
Užsikimšusi arba sulenkta nusiurbimo žarna. | Pašalinkite kamštį arba ištiesinkite žarną.
Pilnas dulkių siurblio dulkių surinkimo maišelis. | Ištuštinkite dulkių siurblio dulkių surinkimo maišelį.