# Manutenção e limpeza

- Antes de todos trabalhos na ferramenta elétrica deverá puxar a ficha de rede da tomada.

- Manter a ferramenta elétrica e as aberturas de ventilação sempre limpas, para trabalhar bem e de forma segura.

Se for necessário instalar um cabo de ligação, a instalação deve ser feita pela Bosch ou por um centro de serviço autorizado para ferramentas elétricas Bosch, para evitar perigos de segurança.

## Trocar mangueira de ligação (ver figura I)

Para remover a mangueira de ligação (18) solte o parafuso da braçadeira da mangueira (25) com uma chave de parafusos e levante a braçadeira (25) com a mangueira de ligação (18). Retire a braçadeira da mangueira (25). Na outra extremidade da mangueira de ligação (18) puxe para fora a caixa interior (26) da fixação da mangueira (27). Segure na caixa interior (26) e desatarraxe a mangueira de ligação (18).

Para inserir uma nova mangueira de ligação (18), segure a caixa interior (26) e atarraxe a nova mangueira de ligação (18) até ao batente. Monte a braçadeira da mangueira (25) no outro lado da mangueira de ligação (18). Posicione a cabeça de parafuso de forma a que possa apertar, sem esforço, a braçadeira da mangueira (25) com uma chave de parafusos na cabeça de lixar (10) com um binário de aprox. 2 Nm.