# 사용 방법

- 전동공구를 보수 정비하기 전에 반드시 콘센트에서 전원 플러그를 빼십시오.

- 전동공구를 내려놓기 전에 기기가 완전히 멈추었는지 확인하십시오.

- 전동공구를 한쪽 측면에 기울여 놓지 마십시오. 이로 인해 샌딩판이 영구 변형될 수 있습니다.

- 본 전동공구는 고정시켜 작업하는 용도로는 적합하지 않습니다. 예를 들어 바이스에 고정시키거나 작업 거치대에 고정시켜 사용할 수 없습니다.

##

전동공구의 스위치를 켜고 기기의 전체 샌딩 면을 작업하려는 바닥에 놓고 일정한 압력을 가하여 작업하도록 하십시오.

연마 작업의 성공 여부와 결과는 대체로 샌딩 페이퍼의 선택, 설정한 회전속도 단계 그리고 누르는 힘에 따라 좌우됩니다.

아무런 하자가 없는 샌딩 페이퍼를 사용해야 훌륭한 샌딩 작업 결과를 얻을 수 있고 전동공구를 보호할 수 있습니다.

일정한 압력으로 작업을 하면 샌딩 페이퍼의 수명을 연장할 수 있습니다.

지나치게 눌러 작업을 하면, 샌딩 효과가 좋아지는 것이 아니라 전동공구와 샌딩 페이퍼가 더 빨리 소모됩니다.

금속 소재에 사용했던 샌딩 페이퍼를 다른 소재에 사용해서는 안 됩니다.

Bosch 순정 샌딩 액세서리만 사용하십시오.

##

브러시 부분은 탈착 방식이라 벽면/천장과 샌딩판 사이의 측면 간격을 줄일 수 있습니다.

- 브러시 부분 (17) 의 잠금장치 (11) 를 누른 상태로 유지하십시오.
- 브러시 부분 (17) 을 앞쪽으로 방향을 전환한 후 분리하십시오.
- 끼우려면 브러시 부분 (17) 을 잠금장치 (11) 의 맞은편에 건 후, 맞물려 고정될 때까지 연삭 헤드 (10) 쪽으로 방향을 바꾸십시오.

##

진공 수준에 따라 감지되는 공구 무게가 줄어들 수 있습니다.

사용 용도에 따라 다양항 공기 유입 모드 사이에서 전환할 수 있습니다. 흡입력 조절 레버 (12) 를 3개 위치 중 하나로 돌리십시오.

스위치 위치 | 공기 유입 종류 | 사용
--- | --- | ---
| ① 외부 공기 유입 | 높은 샌딩 속도로 진공 없이 벽면을 샌딩 작업할 경우에 이상적
| ② 외부 및 내부 공기 유입 혼합 | 진공 효과를 이용해 일반 샌딩 출력으로 작업할 경우
| ③ 외부 및 내부 공기 유입 혼합 | 낮은 샌딩 속도로 천장 샌딩할 경우에 이상적, 하지만 높은 진공(흡입력)으로 감지되는 무게가 줄어듦

##

흡입 출력은 샌딩 속도와 흡입 출력 사이에서 이상적인 균형을 유지할 수 있도록 설정할 수 있습니다. 조정은 내부 공기 유입이 활성화되어 있을 경우(상기 표에서 항목 ③)에만 가능합니다.

조절 다이얼 (1) 을 이용해 흡입 출력을 변경하십시오:

- 1−5: 낮은 단계에서 높은 단계의 흡입력, 천장 샌딩 작업에 적합
- 6: 가장 높은 단계의 흡입력, 벽면 샌딩 작업에 적합

낮은 흡입 출력(위치 1)에서 시작하여 감지되는 압착력에 적응이 될 때까지 천천히 출력을 높이십시오.

흡입 출력을 높이면 천장 및 벽면에서 피로하지 않게 샌딩 작업을 진행할 수 있습니다. 흡입 출력이 너무 강하게 설정되면, 전동공구가 흔들리거나 가이드 상태가 나빠질 수 있습니다.