# Verlängerungsrohr einsetzen/herausnehmen (siehe Bilder C−D)

Setzen Sie Verlängerungsrohre (9) nur bei Bedarf ein: Beim Arbeiten ohne Verlängerungsrohr verringert sich der für das Schleifen erforderliche Kraftaufwand deutlich.

Hinweis: Es dürfen maximal 2 Verlängerungsrohre eingesetzt werden.

Verbindung zwischen Schleifkopf/Griffteil/Verlängerungsrohr lösen (siehe Bild C):

- ➊ Öffnen Sie den Spannhebel (8).
- ➋ Öffnen Sie den Sicherungshaken (7).
- ➌ Ziehen Sie die bisher verbundenen Teile auseinander.

Verbindung zwischen Schleifkopf/Griffteil/Verlängerungsrohr schließen (siehe Bild D):

- ➍ Schieben Sie je nach gewünschter Verbindung Schleifkopf (10), Griffteil (6) bzw. Verlängerungsrohre (9) ineinander.
- ➎ Schließen Sie den Sicherungshaken (7).
- ➏ Drücken Sie den Spannhebel (8) so weit, dass er im rechten Winkel zum Schleifkopf (10), Griffteil (6) bzw. Verlängerungsrohr (9) steht.
- ➐ Ziehen Sie die Exzenterschraube (20) fest an.
- ➑ Schließen Sie den Spannhebel (8).

Überprüfen Sie immer, ob alle Verbindungsteile mit den Sicherungshaken (7) und den Spannhebeln (8) gesichert und fest verbunden sind.