# Udskiftning af mellempolstring (se billede A)

Når du bruger den bløde slibeskive (medfølger som standard), skal du altid bruge mellempolstring (14).

Når du afmonterer mellempolstringen (14), skal du løfte det i siden og trække det af slibeskiven (16).

Fjern snavs og støv fra slibeskiven (16), f.eks. med en pensel, før påsætning af en ny mellempolstring.

Overfladen på slibeskiven (16) er fremstillet af et burrebåndsmateriale, så mellempolstringen hurtigt og nemt kan fastgøres.

Tryk mellempolstringen (14) fast på undersiden af slibetallerkenen (16).

For at sikre en optimal støvudsugning er det vigtigt, at udstansningerne i mellempolstringen (14) stemmer overens med hullerne i slibeskiven (16).