# Zwischenpolster wechseln (siehe Bild A)

Bei Einsatz des weichen Schleiftellers (Standard-Lieferumfang) muss immer ein Zwischenpolster (14) verwendet werden.

Zum Abnehmen des Zwischenpolsters (14) heben Sie es seitlich an und ziehen es vom Schleifteller (16) ab.

Entfernen Sie vor dem Aufsetzen eines neuen Zwischenpolsters Schmutz und Staub vom Schleifteller (16), z.B. mit einem Pinsel.

Die Oberfläche des Schleiftellers (16) besteht aus einem Klettgewebe, damit Sie das Zwischenpolster schnell und einfach befestigen können.

Drücken Sie das Zwischenpolster (14) fest auf die Unterseite des Schleiftellers (16) auf.

Achten Sie zur Gewährleistung einer optimalen Staubabsaugung darauf, dass die Ausstanzungen des Zwischenpolsters (14) mit den Bohrungen im Schleifteller (16) übereinstimmen.