# Trocar o estofo intermédio (ver figura A)

Na utilização do prato de lixar macio (volume de fornecimento padrão) tem de ser sempre utilizado um estofo intermédio (14).

Para remover o estofo intermédio (14) levante-o lateralmente e retire-o para fora do prato de lixar (16).

Antes de colocar um estofo intermédio novo, remova a sujidade e o pó do prato de lixar (16), p. ex. com um pincel.

A superfície do prato de lixar (16) é feita de um tecido de velcro, para que possa fixar de forma rápida e fácil o estofo intermédio.

Pressione bem o estofo intermédio (14) no lado de baixo do prato de lixar (16).

Para garantir uma aspiração de pó ideal, certifique-se de que os furos do estofo intermédio (14) coincidem com os furos no prato de lixar (16).