# Uruchamianie

- Należy zwrócić uwagę na napięcie sieciowe! Napięcie źródła prądu musi zgadzać się z da‌nymi na tabliczce znamionowej elektronarzędzia. Elektronarzędzia przeznaczone do pracy pod napięciem 230 V można przyłączać również do sieci 220 V.

##

Za pomocą pokrętła wstępnego wyboru prędkości obrotowej (2) można ustawić potrzebną prędkość obrotową także podczas pracy urządzenia. Większe liczby oznaczają wysoką prędkość obrotową, a mniejsze liczby niższą prędkość obrotową.

System Constant Electronic utrzymuje stałą prędkość obrotową niezależnie od obciążenia i gwarantuje równomierną wydajność obróbki.

Elektroniczny system łagodnego rozruchu ogranicza prędkość obrotową podczas włączania i wydłuża żywotność silnika.

##

- Należy upewnić się, że możliwa jest obsługa włącznika/wyłącznika bez zdejmowania dłoni z rękojeści.

Aby włączyć elektronarzędzie należy przesunąć włącznik/wyłącznik (3) do przodu, tak aby na włączniku widoczny był symbol „I”.

Aby wyłączyć elektronarzędzie, należy przesu‌nąć włącznik/wyłącznik (3) do tyłu, tak aby na włączniku widoczny był symbol „0”.

##

Stopień twardości szpachli/gipsu | Ściana/ sufit | Wewnętrzny/zewnętrzny strumień powietrza | Moc ssania | Zakres prędkości obrotowej | Ziarnistość papieru ściernego
--- | --- | --- | --- | --- | ---
bardzo miękki/miękki | ściana/sufit | ➀ | 6 | 2–4 | od P180
średnio twardy | ściana | ➀ | 6 | 4–6 | od P120
sufit | ➂ | 1–5 (optymalna: 3)
bardzo twardy | ściana/sufit | ➀ przy nierównej powierzchni | 6 | 4–6 | od P100
➂ przy równej powierzchni | 1–3