# Navodila za delo

- Pred začetkom kakršnih koli del na električ‌nem orodju izvlecite omrežni vtič iz vtičnice.

- Pred odlaganjem električnega orodja počakajte, da se orodje popolnoma ustavi.

- Električnega orodja ne odlagajte postrani. S tem bi lahko brusilno ploščo trajno poškodovali.

- Električno orodje ni primerno za stacionarno uporabo. Npr. ne smete ga vpeti v primež ali ga pritrditi na delovno mizo.

##

Vklopite električno orodje, s celot‌no brusilno površino ga položite na podlago, ki jo želite obdelati, in ga z zmernim pritiskom pomikajte po obdelovancu.

Količina odstranjenega materiala in vzorec brušenja sta v glavnem odvisna od izbire brusilnega lista, izbranega števila vrtljajev in pritisne sile.

Dober rezultat brušenja zagotavljajo samo brezhibni brusilni listi, ki tudi varujejo električno orodje.

Na obdelovanec vedno pritiskajte z enakomerno silo, kar bo podaljšalo življenjsko dobo brusil‌nega lista.

Prekomerno povečanje sile pritiskanja ne bo zagotovilo večje brusilne zmogljivosti, temveč bo povzročilo močnejšo obrabo električnega orodja in brusilnega lista.

Brusilnega lista, s katerim ste obdelovali kovino, ne smete uporabljati za brušenje drugih mate‌rialov.

Uporabljajte le originalni pribor za brušenje Bosch.

##

S snemljivim segmentom krtače lahko zmanjšate stransko razdaljo med steno/stropom in brusilnim krožnikom.

- Pritisnite in pridržite zapah (11) segmenta krtače (17).
- Segment krtače (17) potisnite naprej in ga odstranite.
- Za vstavitev zataknite segment krtače (17) na nasprotni strani zapaha (11) in ga potisnite na brusilno glavo (10), da se zaskoči.

##

Glede na višino podtlaka se lahko navidezno zmanjša teža orodja.

Odvisno od namena uporabe lahko preklapljate med različnimi vrstami zračnega toka. Ročico za nastavitev zmogljivosti sesanja (12) zavrtite v enega od 3 položajev.

Položaj stikala | Vrsta zračnega toka | Uporaba
--- | --- | ---
| ① zunanji zračni tok | idealno za brušenje sten pri visokih hitrostih brušenja in brez podtlaka
| ② mešanica zunanjega in notranjega zračnega toka | srednja moč brušenja z učinkom podtlaka
| ③ mešanica zunanjega in notranjega zračnega toka | idealno za stropno brušenje pri nizkih hitrostih brušenja, a z visokim podtlakom (zmogljivostjo sesanja) za navidezno manjšo težo orodja

##

Zmogljivost sesanja nastavite tako, da dosežete želeno ravnovesje med hitrostjo brušenja in zmogljivostjo sesanja. Uravnavate ju lahko le, če je vklopljen notranji zračni tok (položaj ③ v zgornji preglednici).

Moč sesanja prilagodite z nastavitvenim kolescem (1):

- 1−5: nizka do visoka moč sesanja, za brušenje stropov
- 6: najvišja moč sesanja, za brušenje sten

Začnite z majhno zmogljivostjo sesanja (položaj 1) in jo počasi zvišujte, dokler se ne vzpostavi občutna pritisna sila.

Velika zmogljivost sesanja omogoča brušenje stropov in sten brez utrujanja. Prevelika zmogljivost sesanja lahko povzroči tresenje električnega orodja in oteži vodenje orodja.