# A csiszolópapír kicserélése (lásd a A ábrát)

A (13) csiszolópapír levételéhez emelje azt oldalt fel és húzza le a (14) közbenső betétről.

Egy új csiszolópapír felhelyezése előtt távolítsa el, például egy ecsettel, a szennyeződéseket és a port a (14) közbenső betétről.

A (14) közbenső betét felülete tépőzáras szövetből áll, hogy arra gyorsan és egyszerűen fel lehessen erősíteni a tépőzárral a csiszolópapírokat.

Nyomja erőteljesen rá a (13) csiszolópapírt a (14) közbenső betétre.

Az optimális porelszívás biztosításához ügyeljen arra, hogy a (13) csiszolópapír nyílásai egybeessenek a (14) közbenső betét és a (16) csiszolótányér furataival.

Megjegyzés: Egy közepes keménységű csiszolótányér (külön tartozék) alkalmazása esetén (14) közbenső betétre nincs szükség, a (13) csiszolópapírt közvetlenül a (16) csiszolótányérra kell rögzíteni. A cserét ettől eltekintve az itt leírtaknak megfelelően kell végrehajtani.