# Mise en marche

- Tenez compte de la tension du réseau ! La tension du secteur doit correspondre aux indications se trouvant sur la plaque signalétique de l’outil électroportatif. Les outils électroportatifs marqués 230 V peuvent également fonctionner sur 220 V.

##

La molette de présélection de la vitesse (2) permet de présélectionner la vitesse de rotation requise (même durant l’utilisation de l’outil). Les grands nombres correspondent à une vitesse de rotation élevée, les petits nombres à une faible vitesse de rotation.

La constante électronique maintient la vitesse de rotation quasi constante à vide et quelle que soit la charge, pour offrir des performances toujours identiques.

La fonction démarrage progressif limite le couple lors de la mise en marche et augmente la durée de vie du moteur.

##

- Assurez-vous de pouvoir actionner l’interrupteur Marche/Arrêt sans avoir à relâcher la poignée.

Pour mettre en marche l’outil électroportatif, poussez l’interrupteur Marche/Arrêt (3) vers l’avant dans la position « I ».

Pour arrêter l’outil électroportatif, poussez l’interrupteur Marche/Arrêt (3) vers l’arrière dans la position « 0 ».

##

Dureté de l’enduit/ du plâtre | Mur/ plafond | Débit d’air interne/externe | Puissance d’aspiration | Position vitesse | Grain du disque abrasif
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Extrêmement tendre/tendre | Mur/plafond | ➀ | 6 | 2–4 | à partir de P180
Dureté moyenne | Mur | ➀ | 6 | 4–6 | À partir de P120
Plafond | ➂ | 1–5 (optimal : 3)
Extrêmement dur | Mur/plafond | ➀ pour surface non plane | 6 | 4–6 | À partir de P100
➂ pour surface plane | 1–3