# بدء التشغيل

- يراعی جهد الشبكة الكهربائية! يجب أن يتطابق جهد منبع التيار مع المعلومات المذكورة علی لافتة طراز العدة الكهربائية. يمكن أن يتم تشغيل العدد الكهربائية المميزة بعلامة 230 فلط في مقبس 220 فلط أيضًا.

##

يمكنك ضبط عدد اللفات المطلوب مسبقا بواسطة طارة ضبط عدد اللفات مسبقا (2) حتی أثناء التشغيل. يعني العدد المرتفع عدد لفات مرتفع، والعدد المنخفض عدد لفات منخفض.

يحافظ المثبت الالكتروني علی شبه ثبات عدد الدوران عند التشغيل دون حمل والتشغيل مع حمل ويؤمن بذلك قدرة عمل منتظمة.

إن البدء بإدارة هادئة الكترونيا يحد عزم الدوران عند التشغيل ويزيد من مدة صلاحية المحرك.

##

- تأكد أنه بإمكانك الضغط على زر التشغيل/الإيقاف دون ترك المقبض اليدوي.

لغرض تشغيل العدة الكهربائية، قم بتحريك مفتاح التشغيل/الإيقاف (3) إلى الأمام، إلى أن تظهر "I" بالمفتاح.

لغرض إطفاء العدة الكهربائية قم بتحريك مفتاح التشغيل/الإطفاء (3) إلى الخلف، إلى أن يظهر "0" بالمفتاح.

##

المعجون/ صلابة الجبس | جدار/ سقف | تدفق الهواء الداخلي/الخارجي | قدرة الشفط | مستوى عدد اللفات | الحبيبات قرص التجليخ
--- | --- | --- | --- | --- | ---
طرية للغاية/طرية | الجدار/السقف | ➀ | 6 | 2–4‏ | بدءًا من P180‏
صلابة متوسطة | جدار | ➀ | 6 | 4–6‏ | بدءًا من P120‏
السقف | ➂ | 1–5 (مثالي: 3)
صلب للغاية | الجدار/السقف | ➀ في حالة عدم استواء السطح | 6 | 4–6‏ | بدءًا من P100‏
➂ في حالة استواء السطح | 1–3‏