# إرشادات العمل

- اسحب القابس من مقبس الشبكة الكهربائية قبل إجراء أي عمل علی العدة الكهربائية.

- انتظر إلی أن تتوقف العدة الكهربائية عن الحركة قبل أن تضعها جانبا.

- لا تقم بتخزين العدة الكهربائية على جانبها. فقد يتغير شكل صحن التجليخ بشكل دائم.

- العدة الكهربائية غير مناسبة للتشغيل من قاعدة ثابتة. فلا يجوز على سبيل المثال الشد بملزمة أو التثبيت على طاولة عمل.

##

شغل العدة الكهربائية وركزها بكامل سطح التجليخ علی السطح المرغوب معالجته وحركها بضغط معتدل عبر قطعة الشغل.

تتحدد قدرة الازالة وشكل التجليخ بشكل كبير عبر اختيار قرص التجليخ ومستوى عدد اللفات التي تم ضبطها مسبقًا وضغط الكبس.

فقط أوراق الصنفرة السليمة هي التي تؤدي إلی أداء تجليخ جيد وإلی صيانة العدة الكهربائية.

راع المحافظة علی ضغط تلامس منتظم لزيادة فترة صلاحية ورق الصنفرة.

لا يؤدي زيادة الضغط علی الجهاز إلی أداء تجليخ أعلی بل إلی استهلاك أشد للعدة الكهربائية ولورق الصنفرة.

لا تستخدم ورقة صنفرة سبق وتم استعمالها لمعالجة المعادن لمعالجة المواد الأخری بعد ذلك.

اقتصر على استخدام توابع التجليخ الأصلي Bosch.

##

يمكنك من خلال مقطع الفرشاة قابلة للخلع تقليل المسافة الجانبية بين الجدار/السقف وصحن التجليخ.

- احتفظ بقفل (11) مقطع الفرشاة (17) مضغوطًا.
- حرك مقطع الفرشاة (17) إلى الأمام، واخلعه.
- لغرض التركيب قم بتعليق مقطع الفرشاة (17) على الجانب المقابل للقفل (11) وحركه باتجاه رأس التجليخ (10) إلى أن يثبت.

##

تبعًا لارتفاع ضغط التفريغ يمكن تقليل الإحساس بوزن العدة.

يمكنك التحويل بين أنواع تدفق الهواء المختلفة تبعًا لغرض الاستخدام. أدر ذراع ضبط قوة الشفط (12) إلى أحد الأوضاع الثلاثة.

وضع المفتاح | نوع تدفق الهواء | الاستخدام
--- | --- | ---
| ① تدفق هواء خارجي | مثالي لتجليخ الجدران بسرعة تجليخ كبيرة ودون ضغط تفريغ
| ② تدفق هواء خارجي وداخلي مخلوط | قدرة تجليخ متوسطة مع تأثير ضغط تفريغ
| ③ تدفق هواء خارجي وداخلي مخلوط | مثالي لتجليخ الأسقف بسرعة تجليخ منخفضة مع ضغط تفريغ كبير (قوة شفط) لإحساس منخفض بالوزن

##

يمكنك ضبط قدرة الشفط بحيث يتم الحفاظ على التوازن المثالي بين سرعة التجليخ وقدرة الشفط. يمكن أن يتم التحكم عند تفعيل دفق الهواء الداخلي (الوضع ③ في الجدول أعلاه).

قم بمواءمة قدرة الشفط باستخدام طارة الضبط (1):

- 1−5: قوة شفط منخفضة إلى متوسطة مناسبة لتجليخ الأسقف
- 6: أقصى قوة شفط، مناسبة لتجليخ الجدران

ابدأ بقدرة شفط منخفضة (الوضع 1) وقم بزيادة القدرة ببطء، إلى أن يظهر ضغط كبس محسوس.

تتيح قدرة الشفط المرتفعة تجليخ الأسقف والجدران دون عناء. ضبط قدرة شفط مرتفعة للغاية قد يتسبب في اهتزاز العدة الكهربائية وتدهور سلوك التوجيه.