# Fel – orsaker och åtgärder

Orsak | Åtgärd
--- | ---
Tak- och väggslipmaskinen går inte jämnt eller hoppar på ytan.
Sugeffekten är för hög. | Reducera sugeffekten eller växla vid behov till yttre utsug.
Spackelmaterialet/underlaget är hårt. | Reducera sugeffekten eller växla vid behov till yttre utsug.
Reducera hastigheten.
Avverkningen av materialet är för kraftig.
Tak- och väggslipmaskinens hastighet är för hög. | Reducera hastigheten.
Sugeffekten hos tak- och väggslipmaskinen är för hög. | Reducera sugeffekten eller växla till yttre utsug.
Spackelmaterialet har en hög andel fyllnadsmedel eller är mycket mjukt. | Aktivera externt utsug, ställ in reglaget för sugeffekt på nivå 6, reducera hastigheten i extrema fall.
Kornstorleken är för grov. | Använd ett slippapper med finare kornstorlek.
Ytkvaliteten är inte optimal.
Kornstorleken är för grov. | Använd ett slippapper med finare kornstorlek.
Spackelmaterialets torktid har inte observerats. | Beakta tillverkarens tekniska produktblad och rekommendationer.
Sugeffekten är för hög. | Reducera sugeffekten.
Spackelmaterialet har en hög andel fyllnadsmedel eller är mycket mjukt. | Använd ett slippapper med finare kornstorlek.
Elverktyget har satts mot ytan medan det var igång (repor). | Sätt an elverktyget och slå först därefter på det.
Arbeta alltid med det avtagbara borstsegmentet om du ska arbeta på stället.
Ytan blir repig.
Den hårda sliprondellen har satts snett mot ytan. | Använd mjuk sliprondell med dyna.
Vid mycket mjukt spackelmaterial är sliprondellen för hård eller kornstorleken för grov. | Använd mjuk sliprondell med dyna.
Välj en finare kornstorlek.
Sugeffekten är otillräcklig.
Sugeffekten hos utsuget är för lågt. | Öka utsugets sugkraft.
Tak- och väggslipmaskinens hastighet är för hög. | Reducera hastigheten.
Det inre utsuget hos tak- och väggslipmaskinen är för lågt. | Reducera sugeffekten eller växla till yttre utsug.
Spackelmaterialet har en hög andel fyllnadsmedel eller är mycket mjukt. | Aktivera externt utsug, ställ in reglaget för sugeffekt på nivå 6, reducera hastigheten i extrema fall.
Dammsugarens huvudfilter är blockerat/igensatt. | Rengör filtret regelbundet: Alternativ 1: ställ in sugkraften till maximal effekt. Täck över munstycket, utsugslangens öppning eller utsugsöppningen med handflatan i 10 sekunder tills den automatiska rengöringen startar. Alternativ 2: rengör filterelementet mekaniskt (utsug). Alternativ 3: kontrollera filterelementet med avseende på skador och blockering. Byt ut filterelementet regelbundet.
En filtpåse används. | Använd en engångsdammpåse.
Utsugsslangen är igensatt eller böjd. | Ta bort blockeringen eller åtgärda böjningen.
Dammsugarens dammbehållare är full. | Töm dammsugarens dammbehållare.