# Por- és forgácselszívás

Az anyagok pora egészségkárosító hatású lehet. A poroknak a kezelő vagy a közel‌ben tartózkodó személyek által történő megérintése vagy belégzése allergikus reak‌ciók‌at és/vagy a légutak megbetegedését vonhatja maga után.
Bizonyos porok rákkeltő hatásúnak számítanak.

- A lehetőségek szerint használjon az anyagnak megfelelő porelszívást.
- Gondoskodjon a munkahely jó szellőztetéséről.
- Viseljen mindig P2 szűrőosztályú gázmaszkot.

## A porelszívás csatlakoztatása (lásd a E ábrát)

A használt porszívótól függően válassza a két csatlakoztatási mód egyikét:

- Dugja bele a (21) elszívótömlőt a (5) kifúvócsonkba, mely a (6) markolaton található, és hagyja bereteszelni. Kapcsolja össze a (21) elszívótömlőt egy porszívóval.
- Dugja az (22) adaptert a (5) kifúvócsonkba és hagyja bereteszelni. Dugja a porszívó (23) fúvókáját az (22) adapterbe.

A porszívónak alkalmasnak kell lennie a meg‌mun‌kálásra kerülő anyagból keletkező por elszívására.

Az egészségre különösen ártalmas, rákkeltő hatású vagy száraz porok elszívásához egy speciálisan erre a célra gyártott porszívót kell használni.

Nagy felületek megmunkálásához használja a GAS 35 L/M AFC vagy a GAS 55 M AFC porszívót, mivel ezek a típusok garantálják a szükséges folytonos elszívási teljesítményt.

Az elektromos kéziszerszámot a függőleges felületeken végzett munka során úgy tartsa, hogy az elszívó tömlő lefelé mutasson.

## A tömlő-/kábelklip fel-/leszerelése (lásd a F ábrát)

Húzza rá a (24) tömlő-/kábelklipet a (21) elszívótömlőre. Nyomja bele a hálózati vezetéket a tömlő-/kábelklip kábelhornyába.

A leszereléshez húzza le a (24) tömlő-/kábelklipet a (21) elszívótömlőről és húzza ki a hálózati vezetéket a tömlő-/kábelklipből.