# Colocar/extraer el tubo de prolongación (ver figuras C−D)

Utilice los tubos de prolongación (9) sólo cuando sea necesario: Al trabajar sin tubo de prolongación, el esfuerzo necesario para el lijado se reduce considerablemente.

Indicación: Se puede utilizar un máximo de 2 tubos de prolongación.

Soltar la conexión entre el cabezal de lijado/sección de la empuñadura/tubo de prolongación (ver figura C):

- ➊ Abra la palanca de fijación (8).
- ➋ Abra el gancho de retención (7).
- ➌ Separe las partes unidas hasta el momento.

Cerrar la conexión entre el cabezal de lijado/sección de la empuñadura/tubo de prolongación (ver figura D):

- ➍ Según la conexión deseada, deslice el cabezal de lijado (10), la sección de la empuñadura (6) o los tubos de prolongación (9) entre sí.
- ➎ Cierre el gancho de retención (7).
- ➏ Presione la palanca de fijación (8), hasta que quede en ángulo recto con el cabezal de lijado (10), la sección de la empuñadura (6) o el tubo de prolongación (9).
- ➐ Apriete firmemente el tornillo excéntrico (20).
- ➑ Cierre la palanca de fijación (8).

Compruebe siempre, si todas las piezas de unión están aseguradas y firmemente unidas con los ganchos de seguridad (7) y las palancas de sujeción (8).