# Hướng Dẫn Sử Dụng

- Trước khi tiến hành bất cứ việc gì trên máy, kéo phích cắm điện nguồn ra.

- Luôn luôn đợi cho máy hoàn toàn ngừng hẳn trước khi đặt xuống.

- Không đặt dụng cụ điện ở bên cạnh. Do đó, dĩa chà có thể bị biến dạng liên tục.

- Dụng cụ điện không phù hợp cho vận hành tĩnh. Không được phép kẹp vào một êtô hoặc gắn trên một bàn máy.

##

Mở máy lên, đặt máy với toàn bộ bề mặt chà lên trên bề mặt vật liệu gia công, di chuyển máy với lực áp máy vừa phải lên khắp vật gia công.

Tốc độ gia công chà và cách thức chà được quyết định từ việc lựa chọn giấy nhám, sự chỉnh đặt trước cấp độ tốc độ và lực áp dụng.

Chỉ có giấy nhám không bị hư hỏng mới cho năng suất chà nhám tốt và kéo dài tuổi thọ của máy.

Hãy lưu ý việc đặt lực áp lên máy để chà phải đồng đều; điều này làm tăng độ bền của giấy nhám.

Tạo lực đè thật mạnh lên máy để chà không làm tăng năng suất chà, nhưng lại làm tăng sự hao mòn của máy và giấy nhám.

Giấy nhám đã được dùng để chà kim loại không nên sử dụng để chà các loại vật liệu khác.

Chỉ nên sử dụng các phụ kiện chà nhám chính hãng Bosch.

##

Bằng phân đonạ chổi có thể tháo, bạn có thể giảm khoảng cách bên giữa tường/trần nhà và dĩa chà nhám.

- Nhấn giữ khóa (11) của phân đoạn bàn chải (17).
- Xoay phân đoạn bàn chải (17) ra trước và tháo.
- Để lắp hãy móc phân đoạn bàn chải (17) vào phía đối diện của khóa (11), và xoay nó tới đầu mài (10), cho đến khi khớp vào.

##

Tùy thuộc vào mức độ của áp suất thấp, trọng lượng dụng cụ cảm nhận được có thể được giảm bớt.

Bạn có thể chuyển đổi giữa các chế độ luồng gió khác nhau tùy theo mục đích sử dụng. Hãy xoay cần điều chỉnh lực hút (12) vào một trong 3 vị trí.

Vị trí công tắc | Kiểu luồng gió | Sử dụng
--- | --- | ---
| ① luồng gió bên ngoài | Lý tưởng để mài tường với tốc độ chà nhám cao và không có áp suất thấp
| ② hỗn hợp luồng gió bên ngoài và bên trong | Hiệu suất mài trung bình với hiệu ứng áp suất thấp
| ③ hỗn hợp luồng gió bên ngoài và bên trong | Lý tưởng để chà nhám trần, với tốc độ chà nhám thấp, nhưng áp suất âm cao (lực hút) cho trọng lượng thấp

##

Bạn có thể điều chỉnh công suất hút để có được trọng lượng cân bằng giữa tốc độ mài và công suất hút. Quy định chỉ có thể thực hiện, nếu luồng gió bên trong được kích hoạt (vị trí ③ trong bảng trên).

Điều chỉnh công suất hút bằng núm vặn (1):

- 1−5: Lực hút thấp đến cao phù hợp để mài trần
- 6: lực hút cao nhất phù hợp để mài tường

Bắt đầu với lực hút thấp (vị trí 1) và tăng dần cho đến khi bạn có thể cảm thấy áp lực tiếp xúc.

Công suất hút cao giúp mài trần và tường không gây mỏi. Nếu công suất hút được đặt quá cao, dụng cụ điện có thể bị rung và dẫn đến đặc tính dẫn bị giảm sút.