# Дефект – причини и помош

Причина | Помош
--- | ---
Брусилка за гипсени плочи не работи беспрекорно или потскокнува на површината.
Ефектот на всисување е премногу силен. | Намалете ја моќноста на всисување или префрлете се на надворешно всисување доколку е потребно.
Материјалот за измазнување одн. подлогата се цврсти. | Намалете ја моќноста на всисување или префрлете се на надворешно всисување доколку е потребно.
Намалете го бројот на вртежи.
Отстранувањето на материјалот што треба да се обработи е преголемо.
Бројот на вртежи на брусилката за гипсени плочи е преголем. | Намалете го бројот на вртежи.
Ефектот на всисување на брусилката за гипсени плочи е премногу силен. | Намалете ефектот на всисување или префрлете се на надворешно всисување.
Материјалот за измазнување има голем удел на материјал за полнење или е многу мек. | Вклучете го надворешното всисување, поставете го вртливото копче за подесување на јачината на всисување на ниво 6, а во екстремни случаи намалете го бројот на вртежи.
Гранулацијата на средството за брусење е многу груба. | Користете брусно сечило со фина гранулација.
Квалитетот на површината не е оптимален.
Гранулацијата на средството за брусење е многу груба. | Користете брусно сечило со фина гранулација.
Времето на сушење на материјалот за измазнување не е исполнето. | Почитувајте ги техничките листови со податоци и препораките на производителот.
Ефектот на всисување е премногу силен. | Намалете ја моќноста на всисување.
Материјалот за измазнување има голем удел на материјал за полнење или е многу мек. | Користете брусно сечило со фина гранулација.
Вклучениот електричен алат е поставен на површината (создавањето на гребнатини). | Ставете го електричниот алат и потоа вклучете го.
Ако работите на површината, секогаш работете со четката што може да се извади.
На површината има траги од брусењето.
Цврстиот брусен диск е поставен на површината под агол. | Меките брусни дискови користете ги со средна подлога.
Кај многу меките материјали за измазнување, брусниот диск е премногу цврст или гранулацијата за брусење е премногу груба. | Меките брусни дискови користете ги со средна подлога.
Изберете пофина гранулација за брусење.
Ефектот на всисување е недоволен.
Моќноста на всисување на всисувачот е многу ниска. | Зголемете ја моќноста на всисување на всисувачот.
Бројот на вртежи на брусилката за гипсени плочи е преголем. | Намалете го бројот на вртежи.
Внатрешното всисување на брусилката за гипсени плочи е многу мало. | Намалете моќноста на всисување или префрлете се на надворешно всисување.
Материјалот за измазнување има голем удел на материјал за полнење или е многу мек. | Вклучете го надворешното всисување, поставете го вртливото копче за подесување на јачината на всисување на ниво 6, а во екстремни случаи намалете го бројот на вртежи.
Главниот филтер на всисувачот за прашина е блокиран/затнат. | Редовно чистете го филтерот: Можност 1: поставете ја регулацијата на моќноста на всисување на максимална моќност на всисување. Држете ги затворени 10 секунди млазницата, отворот на цревото за всисување или отворот за всисување на всисувачот со дланката сѐ додека не започне автоматско чистење. Можност 2: механички исчистете го филтерот (всисување). Можност 3: проверете филтерот да не има оштетувања или да не е затнат. Редовно користете нов елемент на филтерот.
Се користи платнена вреќичка за прашината. | Користете вреќичка за отстранување на прашината.
Цревото за всисување е затнато или свиткано. | Одзатнете го или одвиткајте го.
Контејнерот за прав на всисувачот е полн. | Испразнете го контејнерот за прав на всисувачот.