# Технически данни

Шлайф машина за гипсокартон |  | GTR 550 GTR 55-225
--- | --- | ---
Каталожен номер |  | ‎3 601 GD4 0..‎
Предварителен избор на скоростта на въртене |  | ●
Константна електроника |  | ●
Плавно включване |  | ●
Номинална консумирана мощност | W | 550
Обороти на празен ход n₀ | min–1 | 340−910
Диаметър на шлифоващия диск | mm | 215
Диаметър на шкурката | mm | 225
Съвместим изсмукващ маркуч (диаметър) | mm | 45
Съвместима дюза за прахосмукачка (диаметър) | mm | 45/35/32
Дължина къса версия (без удължителна тръба) | m | 1,1
Дължина стандартна версия (с 1 удължителна тръба)A) | m | 1,7
Дължина дълга версия (с 2 удължителни тръби) | m | 2,3
Маса съгласно EPTA‑Procedure 01:2014
Къса версия | kg | 4,1
Стандартна версия | kg | 4,8
Клас на защита |  | /I

A)

  Стандартен обем на доставка

Данните важат за номинално напрежение [U] от 230 V. При отклоняващи се напрежение и при специфични за отделни изпълнения тези данни могат да варират.

Стойностите могат да варират според продукта и да зависят от условията на употреба и на околната среда. Допълнителна информация на www.bosch-professional.com/wac.