# Odsávanie prachu a triesok

Prach z materiálov môže byť zdraviu škodlivý. Kontakt s takýmto prachom alebo jeho vdychovanie môže vyvolávať alergické reakcie a/alebo ochorenia dýchacích ciest používateľa alebo osôb, ktoré sa nachádzajú v blízkosti.
Niektoré typy prachu sú považované za rakovinotvorné.

- Používajte podľa možnosti také odsávanie prachu, ktoré je pre daný materiál vhodné.
- Postarajte sa o dobré vetranie svojho pracoviska.
- Vždy noste ochrannú dýchaciu masku s triedou filtra P2.

## Pripojenie odsávania prachu (pozri obrázok E)

Zvoľte podľa používaného vysávača jednu alebo obidve možnosti pripojenia:

- Zasuňte odsávaciu hadicu (21) do vyfukovacieho nátrubku (5) na úchopovom diele (6) tak, aby sa zaskočením zaistila. Prepojte odsávaciu hadicu (21) s vysávačom.
- Zasuňte adaptér (22) do vyfukovacieho nátrubku (5) tak, aby sa zaskočením zaistil. Zasuňte dýzu (23) vysávača do adaptéra (22).

Vysávač musí byť vhodný pre daný druh opracovávaného materiálu.

Pri odsávaní materiálov mimoriadne ohrozujú‌cich zdravie, rakovinotvorných alebo suchých prachov používajte špeciálny vysávač.

Pri veľkých povrchoch používajte vysávač GAS 35 L/M AFC alebo GAS 55 M AFC, pretože tie zaručujú potrebný nepretržitý nasávací výkon.

Pri práci na zvislých plochách držte ručné elektrické náradie vždy tak, aby odsávacia hadica smerovala na dolnú stranu.

## Montáž/demontáž spony na hadicu/kábel (pozri obrázok F)

Navlečte sponu na hadicu/kábel (24) cez odsávaciu hadicu (21). Zasuňte sieťový kábel do káblovej drážky spony na hadicu/kábel.

Pri demontáži stiahnite sponu na hadicu/kábel (24) z odsávacej hadice (21) a sieťový kábel vytiahnite zo spony na hadicu/kábel.