# Грешки – Причини за възникване и начини за отстраняване

Причина | Помощ
--- | ---
Шлайф машината за гипсокартон не се движи правилно или се спъва по повърхността.
Засмукващото действие е твърде силно. | Редуцирайте мощността на засмукване или превключете на външно изсмукване.
Шпакловката, респ. основите са твърди. | Редуцирайте мощността на засмукване или превключете на външно изсмукване.
Редуцирайте оборотите.
Снемането на обработвания материал е твърде силно.
Оборотите на шлайф машината за гипсокартон са твърде високи. | Редуцирайте оборотите.
Засмукващото действие на шлайф машината за гипсокартон е твърде силно. | Редуцирайте засмукващото действие или превключете на външно изсмукване.
Шпакловката има висок дял на пълнители или е много мека. | Включете външното прахоизсмукване, настройте колелото за регулиране на мощността на засмукване на степен 6, в екстремни случаи редуцирайте скоростта на въртене.
Зърнистостта на шкурката е твърде груба. | Използвайте шкурка с по-фина зърнистост.
Качеството на повърхността не е оптимално.
Зърнистостта на шкурката е твърде груба. | Използвайте шкурка с по-фина зърнистост.
Времената на изсъхване на шпакловката не са спазени. | Спазвайте посоченото в техническите листове и препоръките на производителя.
Засмукващото действие е твърде силно. | Редуцирайте мощността на засмукване.
Шпакловката има висок дял на пълнители или е много мека. | Използвайте шкурка с по-фина зърнистост.
Работещият електроинструмент е поставен върху повърхността (образуване на бразди). | Първо поставете електроинструмента и след това го включете.
Когато работите върху повърхността, винаги работете със свалящия се четков сегмент.
Върху повърхността има бразди от шлайфане.
Твърдият шлифоващ диск е поставен косо върху повърхността. | Използвайте мек шлифоващ диск с междинна подложка.
При много мека шпакловка шлифоващият диск е прекалено твърд, респ. зърнистостта на шкурката е твърде груба. | Използвайте мек шлифоващ диск с междинна подложка.
Изберете по-фина зърнистост на шкурката.
Засмукващото действие е недостатъчно.
Изсмукващата мощност на прахосмукачката е твърде ниска. | Увеличете силата на смучене на прахосмукачката.
Оборотите на шлайф машината за гипсокартон са твърде високи. | Редуцирайте оборотите.
Вътрешното изсмукване на шлайф машината за гипсокартон е твърде ниско. | Редуцирайте мощността на засмукване или превключете на външно изсмукване.
Шпакловката има висок дял на пълнители или е много мека. | Включете външното прахоизсмукване, настройте колелото за регулиране на мощността на засмукване на степен 6, в екстремни случаи редуцирайте скоростта на въртене.
Главният филтър на прахосмукачката е блокирал/задръстен. | Почиствайте редовно филтърния елемент: Възможност 1: Настройте регулирането на смукателната сила на максимална мощност на изсмукване. Затворете за 10 секунди с длан отвора на дюзата, отвора на дюзата, изсмукващия маркуч или за засмукване върху прахосмукачката, така че автоматичното почистване да се активира. Възможност 2: Почистете механично филтърния елемент (изсмукване). Възможност 3: Проверете филтърния елемент за повреда и запушване. Редовно поставяйте нов филтърен елемент.
Използва се прахоуловителна торба от флис. | Използвайте торба за прах за еднократна употреба.
Изсмукващият маркуч е запушен или огънат. | Отстранете запушването или отстранете прегъването.
Контейнерът за прах на прахосмукачката е пълен. | Изпразнете контейнера за прах на прахосмукачката.