# Mantenimiento y limpieza

- Antes de cualquier manipulación en la herramienta eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de corriente.

- Mantenga limpia la herramienta eléctrica y las rejillas de refrigeración para trabajar con eficacia y seguridad.

Si es necesario reemplazar el cable de conexión, entonces esto debe ser realizado por Bosch o por un servicio técnico autorizado para herramientas eléctricas Bosch, para evitar riesgos de seguridad.

## Cambio de la manguera de empalme (ver figura I)

Para retirar la manguera de empalme (18) suelte el tornillo de la abrazadera de la manguera (25) con un destornillador y saque la abrazadera de la manguera (25) con la manguera de empalme (18). Desmonte la abrazadera de la manguera (25). En el otro extremo de la manguera de empalme (18), extraiga la carcasa interior (26) de la fijación de la manguera (27). Sujete la carcasa interior (26) y gire hacia fuera la manguera de empalme (18).

Para colocar una nueva manguera de empalme (18), sujete la carcasa interior (26) y gire la nueva manguera de empalme (18) hasta el tope. Monte la abrazadera de la manguera (25) en el otro lado de la manguera de empalme (18). Coloque la cabeza del tornillo de manera que pueda apretar fácilmente la abrazadera de la manguera (25) en el cabezal de lijado (10) con un destornillador a un par de aproximadamente 2 Nm.