# Uzatma borusunun takılması/çıkarılması (bkz. Resimler C−D)

Uzatma borularını (9) sadece gerektiğinde takın: Uzatma borusu olmadan çalışırken zımparalama işlemi için gereken kuvvet önemli ölçüde azalır.

Not: Maksimum 2 uzatma borusu kullanılabilir.

Zımpara kafası/tutamak/uzatma borusu arasındaki bağlantının ayrılması (bkz. Resim C):

- ➊ Sıkma kolunu (8) açın.
- ➋ Emniyet kancasını (7) açın.
- ➌ Bağlı durumdaki parçaları çekerek ayırın.

Zımpara kafası/tutamak/uzatma borusu arasındaki bağlantının takılması (bkz. Resim D):

- ➍ İstenen bağlantıya göre zımpara kafasını (10), tutamağı (6) veya uzatma borularını (9) birleştirin.
- ➎ Emniyet kancasını (7) kapatın.
- ➏ Sıkma kolunu (8), zımpara kafasına (10), tutamağa (6) veya uzatma borusuna (9) dik açılı duracak şekilde bastırın.
- ➐ Eksantrik cıvatasını (20) sıkın.
- ➑ Sıkma kolunu (8) kapatın.

Tüm bağlantı parçalarının emniyet kancası (7) ve sıkma koluyla (8) emniyete alınıp alınmadığını ve sabitlenip sabitlenmediğini kontrol edin.