# 故障 – 原因和解决措施

原因 | 解决措施
--- | ---
清水墙磨机运行不稳定或在表面上跳动。
抽吸力过强。 | 请降低抽吸功率或必要时切换至外部集尘。
腻子或基底过硬。 | 请降低抽吸功率或必要时切换至外部集尘。
降低转速。
待加工物料的磨除率过大。
清水墙磨机转速过高。 | 降低转速。
清水墙磨机上的抽吸力过强。 | 减小抽吸力或切换至外部集尘。
腻子中的填料含量高或非常软。 | 接通外部集尘，将抽吸功率调节轮调至第6档，极端情况下请降低转速。
磨料粒度过大。 | 请使用粒度更细的砂纸。
表面质量不理想。
磨料粒度过大。 | 请使用粒度更细的砂纸。
未遵守腻子的干燥时间。 | 请参照制造商的技术说明页和相关建议。
抽吸力过强。 | 降低抽吸功率。
腻子中的填料含量高或非常软。 | 请使用粒度更细的砂纸。
将正在运行的电动工具放到了表面上（形成槽纹）。 | 请先将电动工具放到表面上，然后再接通电动工具。
在表面上作业时，请务必搭配可取下的刷段工作。
表面上有打磨槽纹。
将硬磨盘斜着放到了表面上。 | 使用带隔垫的软磨盘。
对于极软的腻子而言，磨盘过硬或磨料粒度过粗。 | 使用带隔垫的软磨盘。
选择更细的磨料粒度。
抽吸力不足。
吸尘器上的集尘功率过低。 | 在吸尘器上提高吸力。
清水墙磨机转速过高。 | 降低转速。
清水墙磨机上的内部集尘作用过小。 | 降低抽吸功率或切换至外部集尘。
腻子中的填料含量高或非常软。 | 接通外部集尘，将抽吸功率调节轮调至第6档，极端情况下请降低转速。
吸尘器的主过滤器已卡住/阻塞。 | 定期清洁滤芯： 方案1：将吸力调节调至最大抽吸功率。用手掌堵住吸尘器上的吸嘴、集尘软管或抽吸开口10秒钟，直至自动清洁启用。 方案2：以机械方式清洁滤芯（抽吸）。 方案3：检查滤芯是否有损坏以及是否堵塞。定期安装新的滤芯。
使用无纺布集尘袋。 | 使用废弃处理用集尘袋。
集尘软管堵塞或扭转。 | 清除堵塞或排除扭转情况。
吸尘器的集尘容器已满。 | 排空吸尘器的集尘容器。