# Dati tecnici

Levigatrice a secco |  | GTR 550 GTR 55-225
--- | --- | ---
Codice prodotto |  | ‎3 601 GD4 0..‎
Preselezione del numero di giri |  | ●
Sistema Constant Electronic |  | ●
Avviamento graduale |  | ●
Potenza assorbita nominale | W | 550
Numero di giri a vuoto n₀ | min−1 | 340−910
Diametro del platorello | mm | 215
Diametro del foglio abrasivo | mm | 225
Tubo flessibile di aspirazione compatibile (diametro) | mm | 45
Bocchetta dell’aspiratore compatibile (diametro) | mm | 45/35/32
Lunghezza versione ridotta (senza tubo di prolunga) | m | 1,1
Lunghezza versione standard (con 1 tubo di prolunga)A) | m | 1,7
Lunghezza versione estesa (con 2 tubi di prolunga) | m | 2,3
Peso secondo EPTA-Procedure 01:2014
Versione ridotta | kg | 4,1
Versione standard | kg | 4,8
Classe di protezione |  | /I

A)

  Dotazione standard

I dati sono validi per una tensione nominale [U] di 230 V. In caso di tensioni differenti e di versioni per Paesi specifici, tali dati potranno variare.

I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.