# Petunjuk pengoperasian

- Sebelum mulai dengan pekerjaan pada perkakas listrik, tariklah steker dari stopkontak.

- Tunggu perkakas listrik hingga berhenti sebelum meletakkannya.

- Jangan meletakkan perkakas listrik dengan posisi ditidurkan. Piringan dapat berubah bentuk seiring waktu secara permanen.

- Perkakas listrik ini tidak sesuai untuk pengoperasian stasioner. Perkakas listrik tidak boleh dipasang ke ragum atau dikencangkan ke meja kerja.

##

Hidupkan perkakas listrik, letakkan secara merata pada permukaan benda kerja dan gerakkan perkakas listrik dengan tekanan sedang di atas benda kerja.

Kapasitas pembersihan dan pola pengampelasan ditentukan melalui pemilihan kertas ampelas, tingkat kecepatan putaran yang dipilih sebelumnya dan daya tekannya.

Hanya kertas ampelas yang baik yang menghasilkan kinerja pengampelasan yang sempurna dan memelihara fungsi perkakas listrik.

Pastikan daya tekan selalu merata agar meningkatkan masa pakai kertas ampelas.

Menambah daya tekan tidak akan meningkatkan kinerja pengampelasan, melainkan hanya membuat perkakas listrik dan kertas ampelas menjadi aus.

Kertas ampelas yang telah digunakan untuk meng‌er‌ja‌kan logam, tidak boleh digunakan untuk meng‌er‌ja‌kan bahan-bahan lainnya.

Hanya gunakan aksesori pengampelasan Bosch yang asli.

##

Jarak samping antara dinding/langit-langit dengan cakram ampelas dapat dikurangi menggunakan segmen sikat yang dapat dilepas.

- Tekan dan tahan pengunci (11) segmen sikat (17).
- Gerakkan segmen sikat (17) ke depan lalu lepaskan.
- Untuk memasang, kaitkan segmen sikat (17) ke sisi yang berlawanan dari pengunci (11), dan gerakkan ke kepala gerinda (10) hingga segmen sikat mengunci.

##

Berat alat yang terasa dapat dikurangi bergantung pada level tekanan negatif.

Pengguna dapat mengganti-ganti mode pengoperasian aliran udara yang berbeda bergantung pada tujuan penggunaannya. Putar tuas pengatur daya pengisapan (12) pada salah satu dari 3 posisi.

Posisi switch | Jenis aliran udara | Penggunaan
--- | --- | ---
| ① Aliran udara eksternal | Cocok untuk mengampelas dinding dengan kecepatan pengampelasan yang tinggi dan tanpa tekanan negatif
| ② Aliran udara eksternal dan internal campuran | Kapasitas pengampelasan sedang dengan efek tekanan negatif
| ③ Aliran udara eksternal dan internal campuran | Cocok untuk mengampelas langit-langit, dengan kecepatan pengampelasan rendah, namun tekanan negatif tinggi (daya pengisapan) untuk berat yang dirasa menjadi ringan

##

Kapasitas pengisapan dapat diatur untuk mendapatkan keseimbangan yang diinginkan antara kecepatan pengampelasan dan kapasitas pengisapan. Penyetelan hanya dapat dilakukan jika aliran udara internal aktif (posisi ③ pada tabel di atas).

Sesuaikan kapasitas pengisapan dengan selektor putar (1):

- 1−5: Daya pengisapan rendah hingga tinggi, cocok untuk pengampelasan pada langit-langit
- 6: Daya pengisapan tertinggi, cocok untuk pengampelasan pada dinding

Mulai dengan kapasitas pengisapan rendah (posisi 1) lalu tingkatkan perlahan-lahan hingga daya tekan yang dapat dirasakan diatur.

Kapasitas pengisapan yang tinggi membuat pengampelasan pada langit-langit dan dinding tidak melelahkan. Kapasitas pengisapan yang diatur terlalu tinggi dapat menyebabkan perkakas listrik bergetar dan performa pergerakan memburuk.