# Vstavljanje/odstranjevanje podaljševalne cevi (glejte slike C−D)

Podaljševalne cevi (9) položite zgolj, če jih potrebujete: pri delu brez podaljševalne cevi se občutno zniža potreben napor za brušenje.

Opomba: dovoljena je uporaba največ 2 podaljševalnih cevi hkrati.

Sprostitev povezave med brusilno glavo/držalom/podaljševalno cevjo (glejte sliko C):

- ➊ Odprite vpenjalno ročico (8).
- ➋ Odprite varnostno sponko (7).
- ➌ Povlecite doslej povezane dele narazen.

Sklenitev povezave med brusilno glavo/držalom/podaljševalno cevjo (glejte sliko D):

- ➍ Glede na želeno povezavo združite brusilno glavo (10), držalo (6) oz. podaljševalne cevi (9).
- ➎ Zaprite varnostno sponko (7).
- ➏ Pritisnite vpenjalno ročico (8) za toliko, da bo stala pravokotno na brusilno glavo (10), držalo (6) oz. podaljševalno cev (9).
- ➐ Privijte ekscentrični vijak (20).
- ➑ Priključite vpenjalno ročico (8).

Vedno se prepričajte, da so spoji zavarovani z varnostnimi sponkami (7) in vpenjalnimi ročicami (8) ter trdno povezani.