# Несправності – Причини і усунення

Причина | Усунення
--- | ---
Шліфувальна машина по гіпсокартону залишає нерівності і шорсткості на поверхні.
Занадто висока потужність всмоктування. | При необхідності зменште потужність всмоктування або переключіться на зовнішнє всмоктування.
Наповнювальний матеріал або основа тверді. | При необхідності зменште потужність всмоктування або переключіться на зовнішнє всмоктування.
Зменште кількість обертів.
Занадто велике зняття матеріалу.
Занадто висока кількість обертів шліфувальної машини по гіпсокартону. | Зменште кількість обертів.
Занадто висока потужність всмоктування шліфувальної машини по гіпсокартону. | Зменште потужність всмоктування або переключіться на зовнішнє всмоктування.
Шпаклівка має високу частку наповнювача або дуже м’яка. | Увімкніть зовнішнє всмоктування, встановіть регулювальне коліщатко потужності всмоктування на рівень 6, в крайньому разі зменште швидкість.
Занадто велика зернистість абразивного матеріалу. | Використовуйте шліфувальну шкурку з дрібною зернистістю.
Невідповідна якість обробки поверхні.
Занадто велика зернистість абразивного матеріалу. | Використовуйте шліфувальну шкурку з дрібною зернистістю.
Недотримання часу висихання шпаклівки. | Дотримуйтеся даних, зазначених в технічних паспортах, і рекомендацій виробника.
Занадто висока потужність всмоктування. | Зменште потужність всмоктування.
Шпаклівка має високу частку наповнювача або дуже м’яка. | Використовуйте шліфувальну шкурку з дрібною зернистістю.
Працюючий електроінструмент був встановлений на поверхню (подряпини). | Спочатку встановлюйте електроінструмент, а потім вмикайте.
При обробці поверхні завжди працюйте зі знімним щітковим сегментом.
На поверхні залишаються сліди шліфування.
Тверду опорну шліфувальну тарілку кладуть на поверхню під кутом. | Використовуйте м’яку опорну шліфувальну тарілку з амортизуючою прокладкою.
При роботі з дуже м’якою шпаклівкою — дуже тверда опорна шліфувальна тарілка або занадто велика зернистість. | Використовуйте м’яку опорну шліфувальну тарілку з амортизуючою прокладкою.
Використовуйте абразивний матеріал з дрібнішою зернистістю.
Недостатня потужність всмоктування.
Потужність всмоктування пилосмока занадто низька. | Збільште потужність всмоктування пилосмока.
Занадто висока кількість обертів шліфувальної машини по гіпсокартону. | Зменште кількість обертів.
Потужність внутрішнього всмоктування шліфувальної машини по гіпсокартону занадто низька. | Зменште потужність всмоктування або переключіться на зовнішнє всмоктування.
Шпаклівка має високу частку наповнювача або дуже м’яка. | Увімкніть зовнішнє всмоктування, встановіть регулювальне коліщатко потужності всмоктування на рівень 6, в крайньому разі зменште швидкість.
Головний фільтр пилосмока засмічений/забитий. | Регулярно очищуйте фільтрувальний елемент: Варіант 1: Встановіть регулювання потужності всмоктування на максимальне значення потужності всмоктування. Закрийте насадку, відсмоктувальний шланг або відсмоктувальний отвір пилосмока долонею на 10 секунд, поки не почнеться автоматичне очищення. Варіант 2: Очистіть фільтр механічно (всмоктування). Варіант 3: Перевірте фільтр на предмет пошкоджень і засмічення. Регулярно замінюйте старий фільтр.
Використовується мішок для збору пилу з нетканого матеріалу. | Використовуйте мішок для збору сміття.
Відсмоктувальний шланг засмітився або перегнувся. | Усуньте засмічення або розправте перегинання.
Контейнер пилосмока для пилу заповнений. | Спорожніть контейнер пилосмока для пилу.