# Wybór talerza szlifierskiego

Zestaw z talerzem szlifierskim, miękkimA) (2 608 000 766) | Do uniwersalnych zastosowań na powierzchniach równych i wypukłych Zestaw składa się z miękkiego talerza szlifierskiego i przekładki (2 608 000 765). Talerz szlifierski może być stosowany tylko w połączeniu z przekładką.
Talerz szlifierski, średnio twardy (2 608 000 764) | Wysoka wydajność ścierna, idealny do twardych tynków oraz do usuwania starych powłok malarskich ze ścian Do zastosowań na powierzchniach równych Optymalne wspomaganie odsysania pyłu ułatwia pracę przy zastosowaniu odkurzacza.

A)

  Standardowy zakres dostawy