# Održavanje i čišćenje

- Izvucite pre svih radova na električnom alatu mrežni utikač iz utičnice.

- Držite električni alat i proreze za ventilaciju čiste, da bi dobro i sigurno radili.

Ako je neophodna zamena priključnog voda, onda to mora da izvede Bosch ili ovlašćena servisna služba za Bosch električne alate, kako biste izbegli ugrožavanje bezbednosti.

## Zamena spojnog creva (videti sliku I)

Za skidanje spojnog creva (18) otpustite zavrtanj stezaljke za crevo (25) pomoću odvrtača i podignite stezaljku za crevo (25) sa spojnim crevom (18). Skinite stezaljku za crevo (25). Sa druge strane spojnog creva (18) izvucite unutrašnje kućište (26) pričvršćenja za crevo (27). Držite unutrašnje kućište (26) i odvrnite spojno crevo (18).

Za postavljanje novog spojnog creva (18) držite unutrašnje kućište (26) i novo spojno crevo (18) zavrnite unutra do kraja. Montirajte stezaljku za crevo (25) na drugoj strani spojnog creva (18). Glavu zavrtnja pozicionirajte tako da bez problema možete da zategnete stezaljku za crevo (25) na glavi zavrtnja (10) odvrtačem sa obrtnim momentom od otprilike 2 Nm.