# Huolto ja puhdistus

- Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sähkötyökaluun kohdistuvia töitä.

- Pidä sähkötyökalu ja tuuletusaukot puhtaina luotettavan ja turvallisen työskentelyn varmistamiseksi.

Jos virtajohto täytyy vaihtaa, turvallisuussyistä tämän saa tehdä vain Bosch tai valtuutettu Bosch-sähkötyökalujen huoltopiste.

## Liitosletkun vaihtaminen (katso kuva I)

Kun haluat irrottaa liitosletkun (18), avaa ruuvitaltalla letkunkiristimen (25) ruuvi ja nosta letkunkiristin (25) liitosletkun (18) kanssa pois. Ota letkunkiristin (25) pois. Vedä liitosletkun (18) toisessa päässä olevan letkukiinnittimen (27) sisäpesä (26) irti. Pidä sisäpesää (26) paikallaan ja kierrä liitosletku (18) irti.

Kun haluat asentaa uuden liitosletkun (18), pidä sisäpesää (26) paikallaan ja kierrä uusi liitosletku (18) sisään rajoittimeen asti. Asenna letkunkiristin (25) liitosletkun (18) toiselle puolelle. Kohdista ruuvinkanta niin, että voit kiristää helposti ruuvitaltan kanssa letkunkiristimen (25) hiomapään (10) kohdalta n. 2 Nm:n tiukkuuteen.