# ข้อผิดพลาด – สาเหตุและมาตรการแก้ไข

สาเหตุ | มาตรการแก้ไข
--- | ---
เครื่องขัดผนังเบาทำงานไม่ราบรื่นหรือกระแทกบนพื้นผิว
พลังดูดสูงเกินไป | ลดแรงดูดหรือเปลี่ยนเป็นการดูดภายนอก หากจำเป็น
วัสดุฟิลเลอร์หรือพื้นแข็ง | ลดแรงดูดหรือเปลี่ยนเป็นการดูดภายนอก หากจำเป็น
กรุณาลดความเร็วรอบ
ขัดวัสดุออกมากเกินไป
ความเร็วของเครื่องขัดผนังเบาสูงเกินไป | กรุณาลดความเร็วรอบ
พลังดูดสูงที่เครื่องขัดผนังเบาเกินไป | ลดพลังดูดหรือเปลี่ยนเป็นการดูดภายนอก
วัสดุฟิลเลอร์มีสัดส่วนของฟิลเลอร์สูงหรือมีความนุ่มมาก | เปิดการดูดภายนอก ตั้งล้อปรับกำลังดูดไปที่ระดับ 6 ให้ลดความเร็วลง หากพลังดูดสูงเกินไป
ขนาดเม็ดทรายขัดหยาบเกินไป | ใช้กระดาษทรายเม็ดละเอียด
คุณภาพพื้นผิวไม่เหมาะสม
ขนาดเม็ดทรายขัดหยาบเกินไป | ใช้กระดาษทรายเม็ดละเอียด
ให้ได้ปล่อยให้วัสดุฟิลเลอร์แห้งเต็มที่ | ปฏิบัติตามเอกสารข้อมูลทางเทคนิคและคำแนะนำของผู้ผลิต
พลังดูดสูงเกินไป | กรุณาลดระดับแรงดูด
วัสดุฟิลเลอร์มีสัดส่วนของฟิลเลอร์สูงหรือมีความนุ่มมาก | ใช้กระดาษทรายเม็ดละเอียด
ใช้เครื่องมือไฟฟ้าที่กำลังทำงานบนพื้นผิว (ก่อให้เกิดรอยวงขัด) | ให้วางเครื่องมือไฟฟ้าบนพื้นผิวก่อนเปิดเครื่องเท่านั้น
ทำงานบนพื้นผิวด้วยส่วนแปรงที่ถอดออกได้เท่านั้น
มีรอยวงขัดพื้นผิว
มีการวางจานรองขัดแบบแข็งบนพื้นผิว | ใช่จานรองขัดพร้อมแผ่นคั่น
สำหรับวัสดุฟิลเลอร์ที่อ่อนมาก จานรองขัดแข็งเกินไปหรือเม็ดทรายขัดหยาบเกินไป | ใช่จานรองขัดพร้อมแผ่นคั่น
เลือกใช้เม็ดทรายขัดที่ละเอียดกว่า
พลังดูดไม่เพียงพอ
พลังดูดที่เครื่องดูดต่ำเกินไป | เพิ่มแรงขัดที่เครื่องดูด
ความเร็วของเครื่องขัดผนังเบาสูงเกินไป | กรุณาลดความเร็วรอบ
การดูดภายในของเครื่องขัดผนังเบาต่ำเกินไป | ลดแรงดูดหรือเปลี่ยนเป็นการดูดภายนอก
วัสดุฟิลเลอร์มีสัดส่วนของฟิลเลอร์สูงหรือมีความนุ่มมาก | เปิดการดูดภายนอก ตั้งล้อปรับกำลังดูดไปที่ระดับ 6 ให้ลดความเร็วลง หากพลังดูดสูงเกินไป
ตัวกรองหลักของเครื่องดูดฝุ่นถูกปิดกั้น/อุดตัน | ทำความสะอาดไส้กรองเป็นอย่างสม่ำเสมอ: ตัวเลือกที่ 1: ตั้งค่าการควบคุมกำลังดูดเป็นกำลังดูดสูงสุด ปิดหัวฉีดท่อดูดหรือช่องเปิดดูดของเครื่องดูดฝุ่นเป็นเวลา 10 วินาทีด้วยฝ่ามือ จนกว่าการทำความสะอาดอัตโนมัติจะเริ่มขึ้น ตัวเลือกที่ 2: ทำความสะอาดไส้กรองด้วยกลไก (การดูด) ตัวเลือกที่ 3: ตรวจสอบองค์ประกอบตัวกรองเพื่อตรวจหาความเสียหายและการอุดตัน ใช้องค์ประกอบตัวกรองใหม่เป็นประจำ
ใช้ถุงเก็บฝุ่นขนแกะ | ใช้ถุงเก็บฝุ่นกำจัด
ท่อดูดถูกปิดกั้นหรือหักงอ | ขจัดสิ่งอุดตันหรือซ่อมแซมการหักงอ
ถังเก็บฝุ่นของเครื่องดูดฝุ่นเต็ม | ถ่ายภาชนะเก็บฝุ่นของเครื่องดูดฝุ่น