# Vedligeholdelse og ‌rengøring

- Træk stikket ud af stikkontakten, før der udføres arbejde på el‑værktøjet.

- El‑værktøj og el‑værktøjets ventilationsåbninger skal altid holdes rene for at sikre et godt og sikkert arbejde.

Hvis det er nødvendigt at erstatte tilslutningsledningen, skal dette arbejde udføres af Bosch eller på et autoriseret serviceværksted for Bosch el‑værktøj for at undgå farer.

## Udskiftning af forbindelsesslange (se billede I)

Hvis du vil fjerne forbindelsesslangen (18), skal du løsne skruen på slangeklemmen (25) med en skruetrækker og løfte slangeklemmen (25) af sammen med forbindelsesslangen (18). Tag slangeklemmen (25) af. Træk i den anden ende af forbindelsesslangen (18) inderhuset (26) til slangefastgørelsen (27) ud. Hold fast i inderhuset (26), og skru forbindelsesslangen (18) ud.

Hvis du vil isætte en ny forbindelsesslange (18), skal du holde fast om inderhuset (26) og skrue den nye forbindelsesslange (18) i til anslag. Monter slangeklemmen (25) på den anden side af forbindelsesslangen (18). Anbring skruehovedet, så du med en skruetrækker nemt kan efterspænde slangeklemmen (25) på slibehovedet (10) med et tilspændingsmoment på cirka 2 Nm.