# Skifte slipeskive (se bilde B)

Merknad: Hvis slipeskiven (16) er skadet, må du skifte den ut umiddelbart.

Trekk av slipebladet (13) og mellompolstringen (14). Skru skruen (15) helt ut, og ta av slipeskiven (16). Sett på den nye slipeskiven (16), og stram skruen igjen.

Merknad: Når du setter på slipeskiven, er det viktig at fortanningen til medbringeren griper inn i utsparingene på slipeskiven.

Merknad: En skadet slipeskiveholder må kun skiftes ut hos et godkjent verksted for Bosch elektroverktøy.