# Техникалық мәліметтер

Қабырғалар мен төбелерге арналған ажарлағыш машина |  | GTR 550 GTR 55-225
--- | --- | ---
Өнім нөмірі |  | ‎3 601 GD4 0..‎
Айналу жиілігін алдын ала таңдау |  | ●
Тұрақты электроника |  | ●
Бірқалыпты іске қосу |  | ●
Номиналды тұтынылатын қуат | Вт | 550
Бос жүріс күйіндегі айналу жиілігі n₀ | мин–1 | 340−910
Ажарлау тәрелкесінің диаметрі | мм | 215
Ажарлағыш дискінің диаметрі | мм | 225
Үйлесімді сорғыш шланг (диаметр) | мм | 45
Үйлесімді шаңсорғыш саптамасы (диаметр) | мм | 45/35/32
Қысқа нұсқаның ұзындығы (ұзартқыш құбырсыз) | м | 1,1
Стандартты нұсқаның ұзындығы (1 ұзартқыш құбырмен)A) | м | 1,7
Ұзын нұсқаның ұзындығы (2 ұзартқыш құбырмен) | м | 2,3
Салмағы EPTA‑Procedure 01:2014 құжатына сай
Қысқа нұсқа | кг | 4,1
Стандартты нұсқа | кг | 4,8
Қорғаныс класы |  | /I

A)

  Стандартты жеткізілім жиынтығы

Мәліметтер [U] 230 В кесімді кернеуге арналған. Басқа кернеу және елде қабылданған заңдар бұл мәліметтерді өзгертуі мүмкін.

Мәндер өнімге байланысты өзгешеленуі мүмкін, сондай-ақ пайдалану және қоршаған орта шарттарына бағынуы мүмкін. Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша қараңыз: www.bosch-professional.com/wac.