# Driftstart

- Beakta nätspänningen! Kontrollera att strömkällans spänning överensstämmer med uppgifterna på elverktygets typskylt. Elverktyg märkta med 230 V kan även anslutas till 220 V.

##

Med reglaget för varvtalsförval (2) kan du välja det varvtal du behöver, även under drift. Högre siffra innebär högre varvtal, lägre siffra ett lägre varvtal.

Konstantelektroniken håller varvtalet på tomgång och belastningen nästan konstant och säkerställer en jämn arbetsprestanda.

Den elektroniska mjukstarten begränsar vridmomentet vid påslagning och ökar motorns livslängd.

##

- Se till att du kan manövrera på-/av-strömbrytaren utan att släppa handtaget.

För att starta elverktyget, skjut på-/avknappen (3) framåt så att ”I” visas på knappen.

För att stänga av elverktyget, skjut på-/avknappen (3) bakåt så att ”0” visas på knappen.

##

Spackel-/ gipshårdhet | Vägg/ tak | Inre/yttre luftström | Sugeffekt | Varvtalssteg | Kornstorlek slippapper
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Mycket mjuk/mjuk | Vägg/tak | ➀ | 6 | 2–4 | Från P180
Medelhård | Vägg | ➀ | 6 | 4–6 | Från P120
Tak | ➂ | 1–5 (optimal: 3)
Mycket hård | Vägg/tak | ➀ vid ojämn yta | 6 | 4–6 | Från P100
➂ vid jämn yta | 1–3