# Wymagania dotyczące narzędzi szlifierskich

Można stosować wszystkie narzędzia robocze, które zostały wymienione w niniejszej instrukcji obsługi.

Dopuszczalna prędkość obrotowa [min−1] lub obwodowa [m/s] używanych narzędzi ro‌bo‌czych musi odpowiadać co najmniej wartościom podanym w poniższej tabeli.

Dlatego należy zwrócić uwagę na dopuszczalną prędkość obrotową lub obwodową podaną na etykiecie narzędzia szlifierskiego.

| Maks. [mm] | [mm] | [°] |  |
--- | --- | --- | --- | --- | ---
| D | b | s | d | α | [min–1] | [m/s]
| 125 | 7,2 | – | 22,2 | – | 10500 | 80
| 125 | 4,2 | – | 22,2 | – | 10500 | 80
| 125 | – | – | – | – | 10500 | 80
| 75 | 30 | – | M14 | – | 10500 | 80
| 125 125 | 24 19 | – – | M14 22,2 | – – | 10500 10500 | 80 80
| 125 | – | – | M14 | – | 10500 | 80
| 83 | – | – | M14 | – | 10500 | 80
| 125 | 6 | 10 | 22,2 | > 0 | 10500 | 80